**Tenda U10 - hotspot WiFi gdziekolwiek jesteś**

**Tenda U10 to dwuzakresowa karta sieciowa w standardzie AC650. Zapewnia odbiór sieci bezprzewodowej w dowolnym miejscu, gdzie dostępna jest sieć WiFi.**

Tenda U10 to dwuzakresowa karta sieciowa w standardzie AC650. Zapewnia odbiór sieci bezprzewodowej w dowolnym miejscu, gdzie dostępna jest sieć WiFi.

**Zewnętrzna antena 6dBi**

Zewnętrzna antena o wysokim zysku 6dBi pozwala znacznie poprawić siłę sygnału bezprzewodowego i odległość transmisji.

**Dwa pasma AC650 w celu zapewnienia szybkiej sieci**

U10 pracuje w dwuzakresowym standardzie 11AC i obsługuje MU-MIMO. Szybkość połączenia bezprzewodowego wynosi do 433 Mb/s (5 GHz) + 200 Mb/s (2,4 GHz).

**Automatyczna instalacja - Plug and Play**

U10 kończy instalację automatycznie po podłączeniu do komputera. Nie potrzebujesz instalować dodatkowych sterowników z sieci lub płyty CD.

**Łatwo uzyskaj przenośny hotspot WiFi**

U10 obsługuje tryb soft AP i może pełnić rolę hotspotu Wi-Fi po podłączeniu do komputera w sieci.

**Kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi**

Karta sieciowa Tenda U10 jest kompatybilna z Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP. Dzięki temu spełnia wymagania różnego rodzaju użytkowników laptopów lub komputerów PC.