**TEF1106P-4-63W - najnowszy przełącznik marki Tenda**

**TEF1106P-4-63W to najnowszy, 6-portowy, niezarządzalny switch PoE z 2 portami uplink, zaprojektowany przez Tenda.**

**TEF1106P-4-63W to najnowszy, 6-portowy, niezarządzalny switch PoE z 2 portami uplink, zaprojektowany przez Tenda.**

**Funkcjonalność**

Tenda TEF1106P-4-63W jest zgodny ze standardami IEEE 802.3at/af i może inteligentnie identyfikować urządzenia zasilane PoE. Przełącznik zapewnia maksymalną moc PoE 63 W i 30 W dla jednego portu. Urządzenie zostało wyposażone w tryb rozszerzania i funkcję QoS. Dzięki temu jest idealnym wyborem dla małych i średnich firm, supermarketów czy restauracji, które nadzoru wideo.

**Transmisja na odległość do 250 metrów**

Ze względu na złożone środowisko monitorowania odległość od każdego terminala do centrum monitorowania jest inna, niektóre wynoszą nawet ponad sto metrów. TEF1106P-4-63W może obsługiwać transmisję danych o długości 250 metrów w trybie rozszerzonym, co pozwala zaoszczędzić koszty przy mniejszym zużyciu urządzeń.

**Ochrona odgromowa**

TEF1106P-4-63W obsługuje profesjonalną ochronę odgromową 6KV dla portów uplink i 4KV dla energii, która może chronić przełącznik przed indukcyjnym uderzeniem pioruna pochodzącym z burzy.

**Funkcja QoS**

Porty 1-2 obsługują funkcję QoS, która nadaje im priorytet podczas pokonywania przeciążenia sieci. Zapewnia to stabilną i płynną transmisję wideo z nadzoru bez przerywania.